|  |  |
| --- | --- |
| **«СОГЛАСОВАНО»**  **Заместитель генерального директора**  **по производству**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.Н. Захаров**    **«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.** | **«УТВЕРЖДАЮ»**  **Генеральный директор АО «УТС»**      **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Лоцманов**  **«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.** |

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ**

**ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

**на оказание услуг по техническому диагностированию технических устройств (водогрейные котлы) котельных установок**

**Составил:**

Специалист МТО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.С. Ушакова

**«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**2025г.

**2025**

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей», Заказчик) объявляет о проведении закупки способом - Запрос предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание услуг по техническому диагностированию технических устройств (водогрейные котлы) котельных установок (далее по тексту – Запрос предложений в электронной форме, закупка):

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика, ответственное должностное лицо Заказчика** | Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (далее – АО «УТС»)  Место нахождения и почтовый адрес: 628007, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81.  Адрес электронной почты Заказчика: uts@uts-hm.ru  Контактный телефон Заказчика: (3467) 32-69-71.  Ответственное лицо Заказчика по организационным вопросам проведения закупки:  Заместитель начальника отдела снабжения АО «УТС» Гордеева Елена Викторовна тел. (3467) 32-69-89.  Ответственное лицо по техническим вопросам:  Заместитель начальника СЭКУ и ГО Калетник Вадим Геннадьевич тел. 8-902-814-54-37. |
| **Особенности участия в закупке СМСП** | **Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства** |
| **Предмет закупки (договора) с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки** | Оказание услуг по техническому диагностированию технических устройств (водогрейные котлы) котельных установок.  Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, определяется в соответствии с [разделе IV «Техническое задание»](#_РАЗДЕЛ_IV._Техническое) Документации о проведении запроса предложений в электронной форме и проектом договора [раздел V «Проект договора»](#_РАЗДЕЛ_V._Проект) Документации о проведении запроса предложений в электронной форме.  Краткое описание предмета закупки:  **1. Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг:**  Оказание услуг по техническому диагностированию технических устройств (водогрейные котлы) котельных установок.  **1.1. Требования к качеству, безопасности услуг:**  Качество, безопасность оказываемых услуг удовлетворяет установленным требованиям:  • Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2003 N 4358);  • «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C)» (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 N 205);  • РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;  • РД 10-210-98 «Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов»;  • РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды»;  • РД 34.17.435-95 «Техническое диагностирование котлов с рабочим давление до 4,0 МПа включительно»;  • РД 34.17.302-97 «Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения (ОП 501ЦД-97)»;  • «ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования» (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 N 169-ст).  **1.2. Технические (функциональные) характеристики услуг:**  1.2.1. Проведение оценки соответствия объекта диагностирования и технического состояния, выявление дефектов и повреждений элементов конструкций, определение возможности дальнейшей эксплуатации, разработка рекомендаций по восстановлению дефектных и поврежденных конструкций.  Основными задачами технического диагностирования технических устройств является:   1. Определение технического состояния объекта диагностирования; 2. Выполнение камеральной обработки данных по результатам обследования; 3. Прогнозирование на основании анализа результатов технического обследования условий и сроков дальнейшей эксплуатации объекта диагностирования.   1.2.2. По итогу оказания услуг Исполнитель в течении 3 (трех) календарных дней предоставляет Заказчику:  - акт оказанных услуг;  - универсальный передаточный документ и/или счета-фактуру *(счет, в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС)*,  - документально оформленные результаты оказанных услуг (отчеты по результатам технического диагностирования) по каждому объекту отдельно.  **1.3. Требования к оказываемым услугам:**  1.3.1. Услуги по техническому диагностированию технических устройств (водогрейные котлы) котельных установок оказываются с использованием оборудования Исполнителя.  1.3.2. В состав услуг по определению технического состояния эксплуатируемых водогрейных котлов, соответствия требованиям нормативно-технической документации, а также возможности и условий их дальнейшей эксплуатации должно входить:  1.3.2.1. Анализ имеющейся технической документации.  1.3.2.2. Визуальный осмотр и измерительный контроль:  • Осмотр 100% тепловой изоляции котла и наружной поверхности в доступных местах с целью определения целостности и выявления следов возможных дефектов наружной поверхности тепловой изоляции;  • Осмотр 100% внутренней поверхности жаровой трубы;  • Измерение овальности жаровой трубы в сечениях через 500 мм по длине;  • Измерение параметров дефектов внутренней поверхности жаровой трубы с привязкой на развёртке (по результатам осмотра при наличии таковых);  • Осмотр в доступных местах трубных досок котла;  • Осмотр внутренней поверхности дымогарных труб 100% и сварных швов приварки к трубным доскам.  1.3.2.3. Ультразвуковой контроль (УЗК) сварных соединений жаровой трубы изнутри.  1.3.2.4. Магнитопорошковый контроль (МПК) изнутри жаровой трубы.  1.3.2.5. Ультразвуковой замер толщины стенки (УЗТ).  1.3.2.6. Измерение твердости металла жаровой трубы в точках замеров толщины стенки.  1.3.2.7. Поверочные расчёты на прочность для элементов котла, имеющих неудовлетворительные параметры по результатам ВИК и неразрушающего контроля с учётом недопустимого снижения толщины стенки или фактических механических свойств металла.  1.3.2.8. Гидравлическое испытание котла пробным давлением.  1.3.2.9. Составление заключения, после исправления эксплуатирующей организацией выявленных замечаний (дефектов). |
| **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг определяются в соответствии с проектом договора ([в разделе V «Проект договора»](#_РАЗДЕЛ_V._Проект)) и Техническим заданием ([в разделе IV «Техническое задание»](#_РАЗДЕЛ_IV._Техническое)) Документации о проведении запроса предложений в электронной форме. |
| **Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора** | Начальная (максимальная) цена составляет: 2 730 000 (два миллиона семьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек. |
| **Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | Заявки подаются посредством электронной площадки (далее – ЭП) по адресу: http://www.tektorg.ru/, в соответствии с регламентом работы ЭП. |
| **Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок** | Дата начала срока: день размещения на ЭП и в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и документации о проведении запроса предложений в электронной форме, а если на ЭП или в ЕИС возникли технические или иные неполадки, блокирующие доступ к ЭП и ЕИС - день размещения извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и документации о проведении запроса предложений в электронной форме на сайте Заказчика.  Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок:  «23» июля 2025 года в 08:30 (время местное) |
| **Место, дата и время открытия доступа к Заявкам** | Место открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам – ЭП.  «23» июля 2025 года в 08:30 (время местное) |
| **Порядок, место и дата рассмотрения первых частей заявок, рассмотрения вторых частей заявок, подведения итогов запроса предложений в электронной форме** | **Рассмотрение и оценка первых частей Заявок:** «24» июля 2025 года в 08:30 (время местное)  **Рассмотрение и оценка вторых частей Заявок:** «25» июля 2025 года в 08:30 (время местное)  **Подведение итогов закупки:** «28» июля 2025 года в 08:30 (время местное)  Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме указан в пункте 27 документации о проведении запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание услуг по техническому диагностированию технических устройств (водогрейные котлы) котельных установок.  Указанные этапы Запроса предложений проводятся по адресу Заказчика: 628007, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81. |
| **Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке** | Не устанавливается |
| **Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса предложений, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о проведении запроса предложений в форме электронного документа** | Дата начала срока: день размещения на ЭП и в ЕИС извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и документации о проведении запроса предложений в электронной форме, а если на ЭП или в ЕИС возникли технические или иные неполадки, блокирующие доступ к ЭП и ЕИС - день размещения извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и документации о проведении запроса предложений в электронной форме на сайте Заказчика.  Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок:  «23» июля 2025 года в 08:30 (время местное).  Документация о закупке размещается в ЕИС по адресу: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), а также на ЭП ТЭК-Торг по адресу: [http://www.tektorg.ru/](https://www.tektorg.ru/).  Порядок получения документации о проведении запроса предложений в электронной форме на ЭП определяется правилами ЭП.  Документация о проведении запроса предложений в электронной форме доступна для ознакомления в ЕИС, а также на ЭП без взимания платы. |
| **Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения** | Не устанавливается |
| **Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, в случае, если такие запрет, ограничение, преимущество установлены** | Преимущество не применяется, т.к. объектом закупки (предметом закупки) являются исключительно услуги, при оказании которых поставка Товара Заказчику не осуществляется (п. 5.1 Информационного письма от 31.01.2025г. № 24-01-06/8697 «О применении положений Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»). |