**Форма 1 ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

На Извещение (№ 32514444844) о проведение запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку термоусаживающейся ленты размещенное совместно с документацией, подтверждаем готовность осуществить поставку термоусаживающейся ленты «ТИАЛ-М», предусмотренные Техническим заданием закупки в полном объеме.

Подтверждаем, что показатели качества, технические и функциональные характеристики поставки термоусаживающейся ленты «ТИАЛ-М» соответствуют требованиям извещения и документации. Конкретные показатели, технические и функциональные характеристики указываются участником в Приложении к форме 1**.**

**ПРИЛОЖЕНИЕ К ФОРМЕ 1 ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изучив извещение и документацию о проведении запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку термоусаживающейся ленты, обязуемся в случае признания нас победителями запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства, подписать договор на поставку термоусаживающейся ленты «ТИАЛ-М», на условиях, представленных ниже:

Описание участниками запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку термоусаживающейся ленты поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик:

Наименование товара: Поставка термоусаживающейся ленты «ТИАЛ-М».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и характеристики товара** | **Ед. имз.** | **Количество** |
| 1 | Термоусаживающаяся лента «ТИАЛ-М» | пог. м. | 1500 |

Иные сведения товара, определяющие его соответствие требованиям заказчика:

**Наименование и количество поставляемого товара:**

Поставка термоусаживающейся ленты «ТИАЛ-М»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Количество |
| 1. | Термоусаживающаяся лента «ТИАЛ-М» | пог. м. | 1500 |

**Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам, упаковки, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика:**

**Требование к техническим характеристикам Товара:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Термоусаживающаяся лента «ТИАЛ-М»** | |
| Назначение | Предназначена для антикоррозийной защиты стальных труб и частей трубопроводов, холодных водопроводов, газопроводов, нефтепроводов, гидроизоляции сварного шва стыков труб в ППУ изоляции также может быть использована  в качестве изоляции стальной трубы методом спиральной намотки при проведении переизоляционных работ в трассовых условиях;  в качестве ремонтного материала мест повреждения заводского полиэтиленового покрытия, или покрытия на основе термоусаживающихся лент. |
| Описание | Представляет собой термостабилизированный химически-модифицированный полиэтиленовый слой основы и термоплавкий адгезионный слой. состоящий из термосветостабилизированного, электронно или химически сшитого, в продольном направлении полимерного слоя ленты и адгезивного слоя (адгезива) на основе термоплавких полимерных композиций. Двухслойное покрытие без возможности применения праймера. |
| Ширина ленты | 550 мм. |
| Общая толщина ленты | 2,4 мм. |
| Длинна рулона | 30 м. |
| Прочность при растяжении при температуре (+200С) | 200 % |
| Прочность при растяжении при температуре (-400С) | 100 % |
| Адгезия к полиэтиленовому покрытию при температуре (+200С) | 38,0 Н/см |
| Усадка в продольном направлении при температуре (+1400С) | 24% |
| Рабочая температура эксплуатации | -40 … +80°С |
| Водопоглощение | 0,13% |
| Соответствие | ГОСТ 20477-86 |

**Требование к качеству и безопасности поставляемого Товара:** Качество и безопасность поставляемого товара соответствует ГОСТу 20477-86 и требованиям, изложенным в настоящем техническом задании. Качество поставляемого товара подтверждается документами оригиналами паспортов или сертификатов (в случае, если данный товар подлежит обязательной сертификации) на каждую партию товара, или их заверенными копиями, оформленными в соответствии с действующим российским законодательством. Поставщик поставляет Товар новый, не бывший в эксплуатации.

**Требование к упаковке, отгрузке товара:** Поставщик обязан поставить товар в оригинальной таре и упаковке производителя, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от повреждений при транспортировке, а также защите от воздействия механических и климатических факторов и, при необходимости, последующем хранении в соответствии с правилами эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа согласно руководству по эксплуатации.

Отгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

**Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

Поставляемый Товар обеспечивается гарантийными обязательствами Поставщика.

Гарантийный срок эксплуатации Товара устанавливается с даты приёмки Товара и подписания товарной накладной и/или УПД и составляет 100 (сто) лет.

В случае если в течение гарантийного срока эксплуатации Заказчик обнаружит скрытые недостатки Товара, он обязан в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения письменно уведомить об этом Поставщика.

Представитель Поставщика, в течении 10 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика, вправе выехать на объект, где осуществляется эксплуатация Товара для выяснения причин неисправности, составления акта о вскрытых недостатках и принятия соответствующего решения.

Поставщик обязан письменно сообщить Заказчику о дате своего выезда, либо о возврате Товара на склад Поставщика для проведения лабораторных испытаний. Отсутствие ответа от Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика приравнивается к признанию претензии обоснованной.

В случае признания претензии обоснованной, Поставщик обязан в десятидневный срок удовлетворить претензию Заказчика в части замены Товара или возврата денежных средств. Транспортные расходы по замене Товара несёт Поставщик.

Поставщик не отвечает за недостатки Товара, если они возникли после его передачи.

**Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров:**

Товар Заказчику поставляется силами, транспортными средствами Поставщика или иными привлечёнными Поставщиком третьими лицами, за счёт Поставщика по адресу: г. Ханты-Мансийск ул. Чехова 81. Все виды погрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляется Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

Поставка Товара осуществляется отдельными партиями по заявкам Заказчика в срок 1 (один) календарный день (с правом досрочной поставки) с момента получения Поставщиком письменной заявки, включающей наименование и количество Товара в партии.

Количество Товара в каждой партии определяется Заказчиком посредством составления и направления в адрес Поставщика письменной Заявки любым средством связи.